대영역		2. 표현		중영역	2-2 표현방법			수업제재		오목판화
단원명		드라이포인트			차시	1,2/2 (90분)		지도기간	월 일 ∼ 월 일
학습 목표 (성취기준)		2-2-1 오목판화의 종류와 특징을 이해할 수 있다. . 2-2-2 오목판화의 제작 과정을 알고 창의적인 표현을 할 수 있다.
필수학습 요 소		2-2-1 오목판화의 특징, 오목판화의 표현과정 2-2-2 재료와 용구의 사용법
단계	학습요소		교 수 · 학 습 활 동								자료및 유의점
			교 사				학 생
준비 및 발상 (10)	□참고 작품 감상 □제작 과정 이해 □학습 목표		□참고 작품을 제시한다. ·오목 판화의 종류와 특성을 참고 작품이나 괘도 등을 통하여 이해시킨다. □오목 판화의 용구와 그 사용법을 이해시킨다. □본시 학습 목표 제시				□참고 작품을 보고 오목 판화의 종류(에칭, 드라이포인트)와 특징을 이해한다. □오목 판화의 용구와 그사용법을 안다. □본시 학습 목표 인지				참고작품 오목판화 용구 (강철침,프레스 동판)
구상 및 표현 (70)	□밑그림 □용구와 재료		□판위에 밑그림을 그릴 때에는 판과 찍힌 판의 좌우가 반대로 나타나는 점을 유의시킨다. □오목 판화의 종류에 따른 판화의 용구나 재료의 올바른 사용법을 충분히 이해시켜 제작에 차질이 없도록 한다.				□판위에 밑그림을 그린다. (좌우가 바뀜을 인식한다.) □에칭, 드라이포인트의 제작상의 차이점을 이해한다. □에칭은, 동판위에 그라운드를 바른 후 강철 침(니들, 로커)으로 그림을 그린 다음 질산으로 부식시켜 그라운드를 닦아내고 자국에 잉크를 채워 프레스기로 찍어낸다.				·교사: 잉크 잉크판 (유리판) 붓 프레스기 ·학생: 동판 철침헝겊 습기가 약간있는 켄트지

+단계	학습요소	교 수 · 학 습 활 동		자료및 유의점
		교 사	학 생
구상 및 표현	□용구와 재료	□같은 오목 판화라도 에칭 과 드라이포인트가 다른점 을 이해하고 그 특징을 살 려 표현할 수 있도록 한다.	□드라이포인트는 판면에 직접 강철침으로 새긴 후 자국에 잉크를 채워 프레 스기로 찍어낸다.
	□제작 순서 및 실기지도 (제판) (인쇄) (완성)	□드라이포인트 제작 순서에 의해 제작할 수 있도록 지도 , 조언한다. 강철침 프레스기	□드라이포인트 제작 순서에 의해 새기기 · 구상 스케치 · 밑그림 그리기 · 강철침으로 파기 · 잉크를 넓적 붓에 묻혀 판면에 고루 묻혀 칠하기 · 오목 부분 이외의 잉크 는 헝겊으로 닦기 · 판위에 종이를 얹는다. · 프레스에 넣고 찍는다. · 필요하면 수정한다.	의복이나 책상 등 주변에 잉크가 묻지 않도록 주의 한다.
감상 및 평가 (10)	□작품 감상 □평가 □정리	□오목 판화의 특징과 창의력이 잘 표현된 작품을 선정, 감상시키고 조언한다. □중간 평가 □정리 정돈 □차시 예고	□자신의 작품을 보고 표현하려던 의도를 설명하고 서로의 느낌을 발표하고 의견을 교환한다. □주변에 묻은 잉크를 닦는다. □정리 정돈 □차시 예고 인지한다.	주변에 묻은 잉크를 닦고 정리정돈 한다. 잉크 묻은 손은 헝겊으로 닦고 비누로 깨끗이 씻는다.

심화학습

판화의 형식과 종류

□볼록판:형의 단순화,(목판,고무판,지판)     □오목판: 정교하고 섬세함(에칭, 드라이포인트)

□평판: 크레용이나 붓의 터치(석판,모노타이프) □공판: 단순화된 형태(실크스크린, 스텐실)

<관련 웹사이트> : 맹범호 http://art2me.org

보충학습

판화의 특징

□간접표현   □다량 제작 (복수성)  □다양한 표현  □실용성 (카드, 삽화 등)

<관련 웹사이트>

김준권 (http://my.dreamwiz.com/hanmok21/main.htm)

1. 드라이포인트 제작 과정

2. 에칭의 특징

동판에 그림을 새긴 후 판을 부식시켜 찍어내는 방법으로 부식된 정도에 따라 농담 효과가 다르다.

3. 에칭의 재료와 용구

동판, 그라운드 니스, 강철침(니들), 질산 용액, 헝겊, 잉크, 프레스

4. 에칭 제작 순서

① 구상하여 밑그림을 그린다.

② 동판에 그라운드 니스를 바른다.

③ 판위에 밑그림을 뒤집어서 옮긴 후 강철 침으로 새긴다.

④ 질산 용액에 부식시킨다.

⑤ 판위에 잉크를 칠한 후 겉면의 잉크를 닦아낸다.

⑥ 종이(켄트지)에 습기를 준 후 프레스에 찍는다.

5. AP (Artists-Proot)

판화 작품을 보면 아래에 AP라는 글자와 분수(예: 25/100)가 쓰여 있다. 이것은 작가의 사인(sign)이며 분모는 총 인쇄 작품수, 분자는 찍은 순서를 나타낸다. 이러한 사인을 연필로 하는 것이 상례이고, 사인이 없는 판화는 작품이 아니라 보통 인쇄물이 되는 것이다.

평가기준

평가 기준	상	·오목판화의 특징과 제작과정을 알고 창의적인 작품을 제작하였다.
	중	·표현력과 창의성은 부족하나 끝까지 노력하여 작품을 완성하였음.
	하	·표현력과 창의성이 부족하며 작품을 완성하지 못함
평가 도구	실기 평가
평가 요소	·오목판화의 특징 ·판화의 종류 제작과정 ·재료와 용구의 사용법

형성평가 문항

가장 세밀하고 정교한 선의 효과가 나타나며, 선의 겹침에 의해 농담을 표현 할 수 있는 판화는? ( 2 )

① 볼록판   ② 오목판   ③ 평판   ④ 공판   ⑤ 직판화

다음의 용구를 사용하는 판화는 ? (  5  )

동판,  프레스기,  묘침,  그라운드 니스,  질산용액

① 리놀륨판  ② 드라이포인트   ③ 리소그래피  ④ 실크스크린  ⑤ 에칭

에칭을 할 때. 동판에 그라운드 니스를 칠하는 이유는 ?  (  1  )

① 부식을 막기 위하여          ② 그림이 보이도록 하기 위하여

③ 잉크가 묻도록 하기 위하여   ④ 강철침으로 새기기 위하여

⑤ 판을 부드럽게 하기 위하여

다음 중 오목 판화의 특징이 아닌 것은 ?  (  3 )

① 원판과 찍힌 판화의 좌우가 바뀐다.

② 지폐, 증권 등의 인쇄에 쓰인다.

③ 선명하고 강한 흑백의 대비 효과가 있다.

④ 찍는 용구로 압축기가 사용된다.

⑤ 가장 세밀한 표현을 할 수 있다.