미술과 교수·학습 지도안

월  일 ∼   월   일

영 역		느낌과 상상 나타내기		제 재	부조 석고형 뜨기		차 시		1, 2 / 2
학습목표		1. 여러 가지 용구를 사용하여 부조 석고형 뜨기를 할 수 있다. 2. 조별 작품을 상호 비교 감상하여 표현상의 장, 단점을 알 수 있다.
단계	학습요소		교 수 · 학 습 활 동					자료및 유의점
			교 사			학 생
준비 및 발상 (10)	□학습 환경 조성 □학습 동기 유발 □학습 목표		□출석 확인 및 정리 정돈 □재료 및 용구 점검 □붕어빵 굽는 순서 질문 □학습 목표 제시			□재료, 용구 정리 정돈 □석고 물에 개기 ·소석고 : 물 = 1 : 1 □순서를 생각하며 발표 □학습 내용 파악		·학생 교과서, 고무그릇, 물, 숟가락, 조각칼, 망치, 비눗물
구상 및 표현 (70)	□예시 작품 제시 □조별 실습 □심화 학습 (안면, 손) □기본 학습 (찰흙 원형에 석고형 뜨기) □비눗물 칠하기 □석고액 붓기		□석고형 뜨는 순서를 자료 를 통해 제시 □조별 순회 개별 지도 □비눗물 농도 조절 □석고 두께 조절 지도 □심 넣기 지도			□빵굽는 순서와 석고형뜨는 순서를 관련지어 이해 ·심화조 - 3인 1조 2인 1조 ·기본조 - 2인 1조 □석고 외형 점검 ·심화- 모델은 손을 편한 자세가 되도록 한다. □손등위에 크림을 고르게 바르고 손가락은 붙인다. □비눗물 농도를 진하게 하여 석고 안쪽에 바른다 □가장자리 두께에 유의하면서 석고 안쪽에 석고액을 붓는다.(심넣기)		· 붓 신문지, 앞치마, 콜드크림, 비닐봉지 ·교사 예시사진 ,실물 ,화상기 ,VTR ·너무 소란하지 않도록 한다.

단계	학습요소	교 수 · 학 습 활 동		자료및 유의점
		교 사	학 생
구상 및 표현	□외형 깨기 □세부 정리 완성	□겉틀, 안틀의 경계 부분을 잘 찾아서 깨도록 지도. □세부 다듬기 지도	□석고가 굳으면 겉틀을 조심스럽게 깨낸다. □속의 석고형이 손상되 지 않도록 조각칼의 방향 을 잘 조절한다. □기포가 생긴 부분은 석 고액으로 수정하고 불필 요한 부분은 제거하여 세 부 정리를 한다.	·석고액이 책상이나 바닥에 흘 리지 않게 주의한다. ·속의 석고 형이 손상 되지 않도 록 주의.
감상 및 평가 (10)	□완성작 감상 □보충 설명 □형성 평가 □차시 예고	□조별 작품을 상호 비교하 여 감상 지도 □양감, 주제, 배경 등을 감 상 □느낀점을 솔직하게 발표 하도록 지도 □모델의 심정, 흥미점 등 □찰흙 원형을 충실히 제작 하도록 강조 □조별 협동 학습의 중요성 설명 □채색할 수 있음을 설명 (채색된 예시 작품 제시) □형성 평가 문항 제시 □학습 목표 달성도 확인 □조별 정리 정돈 지도 □차시 예고	□완성된 석고형을 보면서 찰흙 원형(모델)과 비교하 여 감상한다. □주제, 배경, 양감, 질감의 효과와 부조의 특징. □제작시 애로점, 잘된점, 잘못된 점을 찾아 발표 □찰흙 원형 모양이 그대 로 떠져 나오므로 원형이 충실히 제작되어야 한다 는 것을 안다. □역할 분담, 공동체 의식의 중요성 재확인 □형성 평가 문제 풀이 □솔선 수범하여 주변을 정리 정돈 한다. □준비물 메모하기	·조별 완성 작 선정 ·잘된점 칭 찬 격려하 기 ·형성 평가 문제지

자료 활용 계획

-실물 화상기 자료 -

부조 석고형 뜨는 순서

○ 점토 원형 완성 - ○ 석고액 바르기 - ○ 점토 원형 제거 - ○ 비눗물 칠하기 -

○ 석고액 붓기 - ○ 외형 깨기 - ○ 수정하기 - ○ 완성

수준별 교수·학습 지도 내용

○ 심화 학습                       ○ 보충학습

▣ 안면(손) 부조 석고형 뜨기                ▣ 찰흙 원형 부조 석고형 뜨기

□석고액 반죽의 농도 지도            □찰흙 소조 원형이 충실히 제작되도록 지도.

□형태의 높낮이를 생각하고 석고액    □여러 가지 용구를 효과적으로 사용하도록 지도.

의 두께를 고르게 바르도록 지도.

□속틀 두께가 고르고 적당하며 세부   □석고액 반죽의 농도 조절 지도.

다듬기를 깨끗하게 하도록 지도.

□외형을 깨낼 때 속의 석고형이 손  □외형을 깨낼 때 내형 석고형이 깨지지 않도록      상되지 않도록 조각칼의 방향을 조절.  지도.

감상 및 평가

○ 감상

1. 주제, 배경, 양감, 질감 등이 잘 표현 되었나 비교해 본다.

2. 찰흙 원형(모델)이 석고형으로 잘 떠져 나왔는가 살펴본다.

3. 부조의 특징이 잘 표현되었는가 비교해 본다.

○ 실기평가 (20점)

1. 조별 용구 준비가 잘 되었는가?               상(5점),   중(4점),   하(3점)

2. 석고형 뜨기를 순서에 맞게 실시하였는가?     상(5점),   중(4점),   하(3점)

3. 조별 협동심이 잘 이루어졌는가?              상(5점),   중(4점),   하(3점)

4. 정리 정돈 상태가 잘 되었는가?               상(5점),   중(4점),   하(3점)

□ 참고자료

○ 석 고

석고(石膏, plaster of paris, CaSO4 . 2H2O)는 수화된 황산 칼륨으로서 전세계를 통해 대량 산출되는 광물이다. 특히 제2차 대전 후 석고의 새로운 처리법이 개발되어 정밀 주조의 용도가 확대되었다.

소석고(CaSO4. ½H2O)와 물을 혼합하면 석고(CaSO4·2H2O)가 생성하여 경화되며 이것을 120℃ 이상으로 가열하면 다시 소석고로 되고 200℃ 이상으로 가열하면 경석고(硬石膏,CaSO4) 로서 무수물(無水物)인 무수 황산 칼륨이 되며 경석고는 물과 반응하지 않는다.

석고는 원형과 여러 형태의 주형 재료로서 깨끗한 표면, 정밀한 치수를 얻을 수 있고 구리, 금, 은을 위하여 주로 저융점의 비철합금과 합성 수지 기타에 사용된다.

점토는 습도에 따라 변형이 심하고 건조하면 파괴되기 때문에 처음부터 재료를 교체할 것을 계획하고 제작하는데 어떠한 재료가 되는지 간에 그 재료로 교체하기 위한 주형의 외형은 석고로 이루어진다.

1. 석고의 주조 과정

석고의 주조 작업 과정은 작품의 형태나 재료에 따라서 여러 가지 방법이 있다.

제작자의 의도에 따라 여러 가지 기법이 있을 수 있으나 대개 다음과 같이 분류할 수 있다.

													석고 작품
													석고 원형 - 금속 작품
													시멘트·인조석 작품
						점토 원형		석고 주형(외형)
													합성 수지
			주조법
착상						외 형		석고 작품
													금속 작품(저융점의 금속)
													기타
			직접법			기조 성형 - 석고 부착

착상이 되면 철근, 철망, 각목, 마대 등으로 만든 기초 형태위에 석고를 물과 혼합하여 직접 붙이면서 성형하는 방법이 있고 또 점토로 제작된 소조 작품을 석고 외형을 거쳐 석고, 시멘트, 인조석, 합성 수지, 금속 기타의 재료로 교체하며 또 석고 작품을 원형으로하여 각종 금속으로 옮겨지는 주조 작품이 제작된다.

여기에서는 점토 원형에서 석고 외형을 거쳐 석고 작품(석고 원형)이 되는 주조 과정은 화학반응을 일으키는 짧은 시간안에서 이루어지는 정밀 작업이기 때문에 사전 준비에 충실하고 치밀한 계획하에 성실히 진행되어야 한다.

석고 주조 과정은 어떠한 표준이 있는 것이 아니며 작업 계획마다 모두 작업과 효과 사이에 반비례의 관계가 성립되므로 작가의 의도대로 결정할 수밖에 없다.

예를 들면 작품의 분할에서 전체를 둘로 분리하면 작업하기는 쉬우나 접합면이 어긋나 원형과의 사이에 오차가 생길 우려가 있으며 부분적으로 분리하면 작업하기는 어려우나 작품은 정확하다. 또 여러곳을 많이 분할하면 작업하기는 어려우나 오차가 적게 된다. 이와 같은 관계가 모든 작업 과정마다 성립된다.

또 부착하는 석고의 양에서도 외형을 두껍게 많이 부착하면 제거하는 작업량이 많아지나 그 대신 안전도가 높고 얇게 부착하면 작업은 용이하나 파괴될 염려가 있으며 보강재에서는 강한 보강재를 많이 사용하면 작업이 어려운 대신 작품은 안전하고 약한 보강재를 조금 사용하면 작업하기는 쉬우나 작품이 파괴될 우려가 개제된다. 작업 과정에서 어느 부분이 절단되는 등의 큰 결함이 생겼을 때에는 석고의 접착면을 넓히기 위해서 요철이 심하게 양면을 파내고 철근, 철사 등의 강한 보강재를 사용하면 견고한 근원적인 보수를 하여야 한다.

2. 석고의 장·단점

장점	·공급이 풍부하고 작업이 비교적 간편하다.
	·질감이 섬세 유연하고 정밀하며 팽창과 수축이 적다.
	·재료의 혼합 사용이 가능하고 성질을 개선할 수 있다.
	·안료의 배합이나 착색이 용이하고 표현 방법과 활용도가 광범하다.
단점	·강도가 낮아 습도, 풍화, 외력에 약하고 표피가 유연하여 변형, 퇴색하기 쉽다.
	·경화 속도가 빨라서 작업 시간에 제한을 받고 형태, 크기에 제한을 받는다.
	·여러 종류의 보강재를 사용하여야만 견고한 성형이 가능하다.

3. coloing

가. 안료 배합법

석고를 작업하기 전에 계획된 색채의 안료를 선택하여야 되며 물에 희석해서 백색 석고를 혼합하여 유채색 석고를 만드는 방법이다. 이때에 유의할 일은 석고의 전량을 혼합할 수 있는 양만큼의 안료 희석액을 여유있게 준비하여야 하고 특히 원형을 수정할 때에도 사용할 수 있도록하고  잘 혼합하여 색이 동일한 농도를 유지하도록하여 사용하여야 한다.

나. 표면 도포법

(1) 투명법 - 수채화에서의 투명법과 같이 색료를 침투시켜서 질감에 무리가 없도록 하는 방법으로서 색소는 수성, 유성, 광물성, 식물성, 에나멜, 락카, 바니스, 합성 수지 도료 등의   다양한 종류가 있다. 작고 셈세한 touch까지도 나타나기 때문에 점토 원형 제작은 물론 석고 작업이 완벽하고 섬세하여야 하며 균일한 표면으로 처리되어야 한다.

(2) 불투명법 - 수채화의 불투명 화법이나 유화와 같이 석고의 질감이 무시되고 착색제의 질감으로 바뀌어지는 것이며 색료는 수성이나 유성 어느 것이든 가능하다