대영역		2. 표현		중영역	주제 표현		수업제재		토기 만들기
단원명		꾸미기와 만들기			차시	1,2 / 2	지도기간	월 일 ∼ 월 일
학습 목표 (성취기준)		1. 토기작품에 도구로 찍거나 조각도를 이용하여 아름다운 문양을 새길 수 있다. 2. 토기작품을 서로 비교 감상할 수 있다.
필수학습 요 소		1-1 토기의 종류와 특징, 표현기법을 알기 1-2 토기 성형 방법과 도구의 사용법 알기
단계	학습과정		교 수 · 학 습 활 동							자료및유의점
준비 및 발상 (8')	□전시학습 확인 □토기의 성형 이해 □동기 유발 □학습목표 제시		□ 인사 및 출석 점검 □전시 학습을 확인함 전시 학습 시간에 배운 토기의 성형을 어떻게 하였는지 알아본다.(화상기로 알아본다.) □전시 학습 내용 인지 및 복습 □교사의 보충설명,수정하고 학습에 필요한 참고작품을 제시한다. □원료채집(집주변이나 산에서 흙을 채취)→ 반죽하기→ 성형하기 → 1차건조작업 자료 제시 □학습목표 제시 (학생작품중 하나를 선택하여 보여주면서 본시 목표를 설명한다.)							·멀티자료 ·참고작품 ·모니터 ·인터넷검색
표현	□재료와 용구의 사용법		□ 재료와 용구를 나열하고 작품에 문양을 넣을 수 있는 밑그림을 직접 그려 보도록 한다 □ 조별로 작품의 문양을 넣을 수 있는 도구를 준비하고 밑그림을 그린다. □ 준비물을 조별로 점검 문양을 넣기전에 참고 작품을 봄으로써 자신의 문양과 비교한 후 자기 작품에 맞는 문양을 선택한다. □ 문양을 넣을때의 유의점설명 □ 순회지도 (순회하면서 개별지도하고 잘못하는 학생은 같이 실습한다.) .마르지 않는 상태에서 작품에 문양을 찍어 넣을 때 갈라짐이 없도록 수정하면서 하도록 한다.							·조각도 ·조각도의 사용시 안전지도

단계	학습과정	교 수 · 학 습 활 동	자료및유의점
표현 (75')	□순회지도 □비교 감상 □보충 설명	□ 작품에 알맞은 스케치를 하고 바로 찍기를 시도하는 학생은 찍는 기물(도구)을 준비한다. □조각도를 사용하는 학생은 조각도를 이용하여 문양을판다.도구를 편리하게 작업할 수 있도록 만들어서 이용한다). □물을 준비하고 갈라진부분을 수정하면서 찍는다. □서로 조별로 협력하고 작품을 비교해 가면서 실습한다. □작품에 알맞은 스케치를 하고 바로 찍기를 시도하는 학생은 찍는 기물(도구)을 준비한다. □조각도를 사용하는 학생은 조각도를 이용하여 문양을 판다. (도구를 편리하게 작업할 수 있도록 만들어서 이용한다). □물을 준비하고 갈라진부분을 수정하면서 찍는다. 서로 조별로 협력하고 작품을 비교해 가면서 실습한다. □마무리를 깨끗이 하도록 교사의 설명을 들으며 작품을 정리한다	·수준별 지도 ·용구의 사용법을 알고, 제작에 임한다. ·바로 찍는 학생은 갈라짐이 없도록 물을 묻혀가며 찍는다. ·흙의 습도 유지 ·조각도를 사용하는 학생들은 안전에유의한다.
감상 및 평가 (7')	□감상	□작품을 게시한다. □자기 작품과 남의 작품을 상호 비교, 감상한다. □작품의 동기, 과정, 나름대로 어려웠던 점을 발표하여 다음에 이용하도록 한다. □효과적으로 제작할 수 있는 방법을 보충 설명한다.	·완성작품 ·좋은점을 발견하여 칭찬하기
	□형성평가	□수행평가 문항 제시. □문항에 충실히 써내기	·문항제시·유인물
	□차시예고	□학습준비물 인지하기.
	□주변정리 정돈	□주변을 정리지도	·쓰레기를 모은다.

심화학습

● 토기공예에 관한 내용을 인터넷을 통해 알아보기

<토기의 성형과정>

1.토련하기

2. 성형하기

①말아서 올리기      ②흙판으로 만들기      ③녹로법        ④석고틀로 만들기

3. 그늘에서 서서히 말리기

4. 소성하기

5.작품감상

보충학습

□토기의 제작과정

1. 수 비

흙을 곱게 분쇄하여 물에다 풀고 불순물 제거를 위해 흙물을 채에 거른후 가라앉은  앙금을 채취하여 그늘에서 건조시킵니다.

2. 토 련

건조된 흙에 적당한 물을 첨가하여 발과 손 또는 떡메를 이용하여 잘 반죽하면 흙이 부드럽게되고 공기가 제거됩니다.(지금은 진공 토련기를 많이 사용)

3. 성 형

도자기의 형태를 만드는 것으로 물레성형과 주입(注入), 압출성형(押出成形) 등이 있습니다.

굽깍기: 물레성형의 경우 성형된 기물을 하루정도 건조시킨 후 기물의 하단부를 깍아서 굽(바닥)을 만듭니다.

4. 조 각

청자의 경우는 조각도를 이용하여 기물의 표면에 문양을 조각하여 상감을 처리합니다.

분청의 경우 백토분장을 하는 귀얄법이나 백토분위에 조각을 하는 박지기법 등이 있습니다

5. 초벌구이

초벌구이는 약 850~900℃에서 소성합니다.

* 백자의 경우는 초벌구이 후에 화필로 그림(코발트안료, 철화, 진사등)을 그리는 것이 일반적입니다.

6.시 유

초벌구이된 기물에 유약을 입히며 시유방법으로는 담금법, 분사법, 도포법 등이 있습니다

7.재벌구이

유약을 입힌 기물을 1200-1300℃에서 소성합니다.

<도자기 참고자료>

①흙으로 빚어만들기   ②흙판으로 만들기          ③녹로로 만들기

④말아서 올리기(코일링)     ⑤석고형 뜨기

<  옹기의 여러 가지 작품>

●도자기 제작의 기본기법

①원료 채취   ②흙을 물에적셔 하루재우기   ③흙을 반죽한다.

④성형하기    ⑤그늘에서말리고 문양넣기    ⑥초벌구이 (800 - 900℃)

⑦유약바르기(유약을 만드는 법)       ⑧재벌구이(1200-1400℃)

평가기준

평가 기준	상	자신의 느낌과 생각을 구체화하여 주제의 특징을 창의적으로 표현한다.
	중	자신의 느낌과 생각을 구체화하여 주제의 특징을 효과적으로 표현한다.
	하	자신의 느낌과 생각을 구체화하지 못하여 주제를 표현하는데 미흡하다.
평가 도구	실기 평가
평가 요소	·토기의 제작과정을 알아보시오 ·성형에서 녹로법, 말아서 올리기 과정과 흙판으로만들기 과정을 인터넷 검색을 통해 조사해 보시오

형성평가 문항

1. 다음중 투각으로 문양을 낸 것은 어느 것인가?

①                  ②               ③                 ④

2. 다음중 흙판으로 만들기 기법은 어느 것 인가?

①                  ②               ③                 ④

3. 다음은 도자기의 제작 과정이다. 세 번째  해야 될 작업의 과정은 ? (  2 )

① 그늘에서 말린다.              ② 초벌구이를 한다.

③ 본구이를 한다.                ④ 무늬를 그린다.

⑤ 찰흙을 반죽하여 성형한다.