물들여 만들기

창평중학교  교사  정  미  희

1. 단원명

○ 대단원 : 디자인

○ 소단원 : 물들여 만들기(염색공예)

2. 단원의 개관

염색은, 인간의 의복이 처음에는 단지 신체를 가리는 기능에 그쳤으나, 인간이 그 옷에 아름답게 채색해 보고 싶은 욕구에 의해 자연의 공기나, 물의 색, 선명한 꽃이나 수목의 색을 자신의 신체에 옮겨 장식하고 싶은 의지를 가지게 됨에 따라 발전하게 되었다.

염색이란 염료나 안료 등의 착색 물질인 색소를 섬유와 같은 피염물에 염색시키는 것을 말하며, 착색의 상태에 따라 크게 침염(浸染)과 날염(捺染)으로 분류된다. 침염이란 피염물을 염액에 담그어 균일하게 염색하는 것을 말하며, 날염이란 피염물의 일부 또는 대부분을 여러 종류의 색으로 염색하는 것을 말한다.

이 단원에서는, 홀치기염, 파라핀염 등 다양한 염색 방법을 전통 염료와 화학 염료을 같이 실행해 봄으로써, 염색이 이루어지는 과정과 염색이 실생활에 어떻게 이용되는지를 알고, 나아가서, 염색에 대한 미적 감각을 높일 수 있도록 한다.

가. 발전계통

선수학습			본단원			후속학습
. 홀치기염 제작과정(스케치) . 파라핀염 구상 스케치 . 전통염료 작품 감상			. 홀치기염 제작과정 (묶기 및 염료담그기) . 파라핀염 제작과정			. 파라핀염 찜통에 삶아서 증열 처리 . 세탁 . 말리기 . 염색실기평가

나. 지도상유의점

(1) 염료 사용시 옷이나 작품에 염료가 튀지 않도록 한다.

(2) 관념적인 표현 형식에 얽매이지 않고, 자유롭게 표현할 수 있도록 유도한다.

(3) 다양한 전통 염료를 사용함으로써 목적과 의도에 맞게 재료를 선택하고, 친밀감을 기  르도록 한다.

(4) 참고 작품을 보여 주고, 제작 과정이나 제작 방법 등을 잘 이해시켜서, 창작의 흥미를 불러 일으키고 새로운 작품이 표현되도록 한다.

(5) 직접 염료를 다루어 봄으로써, 염색의 기능, 효과 등을 쉽게 알 수 있도록 한다.

2. 단원의 학습 목표

관찰·이해	·전통의 염색작품과 제작 기법, 형태 등을 관찰하고 염색의 제작 과정을 이해한다.
표현	·전통 염료의 성질과 제작 방법을 익혀 간단한 홀치기염을 하여 작품을 만들어 본다.
감상·평가	·창의적으로 표현했는가, 실용적인 작품인가, 마무리에 소홀함이 없었는가.

3. 내용 구조

♥ 염색 제작과정

□□□

스켓치

제  도

직 접 염

홀치기염

풀 염

파라핀염

침 염

날 염

수세 및 염료정착

□□

건조 및 다림질

완  성

♥ 염색 참고작품

한지 염색

배틱

4. 수업 지도 계획

단원	학습주제	차시	지도내용	지도상·유의점	자료
디자인	·염색의 뜻과 전통염색 공예 (감상활동)	1∼2/2	·염색의 뜻? ·전통 염료 만들기와 조제의 종류 ·염색의 쓰임	·작품 감상과 전통 염료의 조제 방법을 알고 메모한다.	·TP자료 ·VTR ·참고작품
	·전통염료를 이용 물들여 만들기(표현 활동)	1/3	·전통 염색 작품 감상 ·전통 염료 만들기	·재료를 미리 모아서 말리도록 한다. ·선명한 색이 나오도록 재료 선택을 잘 하도록 한다.	·VTR ·화상기 ·실물작품 ·컴퓨터
		2/3 (본시)	·물들여 만들기(전통염료을 만들어 홀치기염, 판염 방법으로 염색하기. 파라핀으로 염색하기)	·염료가 작품이나 옷에 묻지 않도록 한다.
		3/3	·작품 삶기 및 다림질 ·마무리 처리 ·파라핀 제거	·염료가 나오지 않을때까지 충분히 씻어 말린다음 다림질한다. ·파라핀 제거시 다리미와 신문지를 준비하여 제거한다.
	·일용품,공업디자인	1∼2/2	·폐품으로 만들기 ·조명등, 탈 만들기	·생활용품과 공예품에 대한 애호 정신 ·수공예품과 산업 공예품 ·우리 고장의 전통 공예품(죽세품)	·화상기 ·TP자료 ·VTR ·참고작품

5. 교수·학습 지도안

단 원 명		디 자 인			차시		2/3
소 단 원		물들여 만들기(염색공예)
학습목표		1. 전통 염료로 홀치기 방법을 이용하여 생활용품을 만들 수 있다. 2. 손으로 직접 염색하는 방법의 특성을 살려 자신의 작품을 개성적으로 할 수 있다.
지도 단계	학 습 내 용		교 수 · 학 습 활 동			자료 및 유의점
			교 사	학 생
준비 및 발상 (5□)	·학습 환경 ·학습 의욕 고취 ·전시 학습 확인 ·전시 학습 상기 ·본시 학습 목표 제시 및 인지 ·동기 유발		·상호 인사와 출석을 확인하고 준비물을 확인한다. ·전시 학습을 확인함 ·전통 염료의 용도와 종류에 대하여 알아본다. ·화상기 사용과 참고 실물 작품을 제시하여 보충설명한다. ·교사의 보충 설명, 수정 ·염색의 방법(홀치기염, 파라핀염, 판염, 풀염)을 POWER POINT로 보고 상기한다. ·학습목표 제시 (학생작품중 하나를 선택하여 보여주면서 본시 목표를 설명한다.) ·이 시간의 주제에 관하여 이야기하고 본 학습 목표 설명하기	·상호 인사하기 ·준비물 갖추기 ·전시 학습 내용 인지 및 복습 ·전시 학습 내용 인지 및 복습 ·염색 방법의 인지 및 노트에 메모한다. ·학습목표를 확인하고 학습의 방향을 파악한다. ·분단별 질의 응답, 토의		·교사 천연 염료를 준비하여 조별로 분배한다. ·학생 앞시간에 준비한 천이나 의류, 고무장갑, 앞치마 ·화상기 ·참고작품 ·실물제시 ·컴퓨터

지도 단계	학 습 내 용	교 수 · 학 습 활 동		자료 및 유의점
		교 사	학 생
구상 (3□) 표현 (25□)	·구상 및 염료 색상 확인 ·스케치 지도 (순회 지도) ·실기 요령 지도(색소 침투) ·순회 지도	·용도에 알맞는 색상을 선택할 수 있도록 아름다운 배색 관계에 대해 설명한다. ·직접 노작 시범을 통한 종류별로 방법을 확인시킨다. ·홀치기 등 여러 가지 방법으로 스케치하도록 한다. ·제작 과정을 확인하게 한뒤 주의점을 설명하면서 작품을 제작하도록 한다. ·염색 종류별로 모인 조별로 순회 개별 지도하면서 보충 설명한다.(순회하면서 개별 지도하고 잘못된 학생은 노작 실습 지도한다.) ·작업이 끝나면 염료에 담그거나 칠하여 표현하도록 한다. ·순회 지도 ·조별로 다음 단계를 설명한다. ·공통 유의점을 발견하고 지도한다 ·본시에 제작과정을 끝내도록 이야기한다.	·조별로 미리 준비한 전통염료의 색을 천조각에 미리 묻혀보고 아름다운 색상을 선택해 둔다.(용도와 계절감을 생각함) ·여러가지 염색 방법을 조별로 선택하여 스케치 및 홀치기한다. ·제작과정대로 염색을 실시한다. ·필요하면 학생들도 돌아다니며 참고 작품을 보고 제작 과정을 확인하도록 한다. ·미리 선택한 색상에 담궈 염색한다. ·홀치기염일 경우 염료를 담근 후 충분히 끊인다.	·염료가 튀어 옷 등에 묻거나 염료용기가 넘치지 않도록 한다. ·참고 작품을 보여주고 실기할 작품에 대하여 구상하게 한다. .고무장갑을 사용하여 손에 묻지 않도록 한다.

지도 단계	학 습 내 용	교 수 · 학 습 활 동		자료 및 유의점
		교 사	학 생
감상 (5□) 정리 및 평가 (7□)	·마무리 작업 ·감상 ·보충 설명 ·형성평가 ·차시예고 ·주변 정리정돈	·마무리 작업 ·염료의 색이 나오지 않을 때까지 깨끗이 세탁하도록 한다. ·정리 정돈 지도 ·본시 학습 재 확인 ·서로의 작품을 비교하고 설명한다. ·미완성 작품에 대한 관리지도 ·형성평가 문항 제시 ·차시에 독성 제거 및 염료 정착 ·차시예고(본시에 염색한 천, 1인당 신문지 5장) ·실기 평가(20점)	·깨끗이 염료를 빤후 실을 풀도록 한다. ·파라핀이나 풀염은 다음시간에 마무리 작업을 하도록 하고 교사의 설명을 들으며 본시 학습을 다시 상기한다. ·작품이 다 끝난 학생은 정돈하고 본시 학습을 다시 상기해본다. ·본인의 작품과 친구의 작품을 비교 감상한다. ·작품을 하면서 어려운점이나 나름대로의 효과적인 방법을 발표하여 다음에 이용하도록 한다. ·전통 염색의 중요성을 느끼도록 한다. ·미완성 작품 가정 학습으로한다. ·질문에 답하고 의문나는 점을 질의한다. ·인지하고 필기한다. ·정돈한 후 손을 씻는다.	·좋은점 발견하여 칭찬하기 ·학생작품 ·실물화상기 ·VTR ·우수 작품을 전시한다. . 깨끗한 뒷처리

자료 활용 계획

염  색                 - TP 자료 -

1. 염색의 종류별 제작 과정

○ 직접염 - 천에 직접 붓으로 그려서 염색.

○ 침염 - 천을 끓는 염료에 담궈서 염색.(단색)

○ 홀치기염 - 천에 실이나 고무줄로 매듭을 만들어 염료에 담궈서 염색.

○ 날염 - 판화처럼 틀을  만들어 반복해 찍어서 염색.

○ 파라핀염 - 파라핀으로 그린 후 그 사이로 염색.

○ 풀염 - 염료와 풀을 섞어 그리거나 풀을 그린 후 그 사이로 염색.

2. 염색 작품 소개

한지 염색

배틱

수준별 교수·학습 지도 내용

□ 단원별 실기 이전에 실기 실습평가의 진단평가를 실시하며 학생 개개인의 수준과 능력을 파악하고, 수업 진행 방향을 결정지음

□ 소단원은 교사가 선택하지만 실기의 내용과 종류는 학습자의 선택권을 우선으로 함

□ 표현이 미숙할 경우 학습자와 개별 협의 후 방향을 찾도록 유도하고, 단점을 보완하도록 장려하면서 학생작품 자체를 무시하지 않음

□ 보충과정→ 침엽이나 홀치기염(묶는무늬)을 하도록 유도한다.

□ 기본과정→ 홀치기염이나 접는 무늬를 하도록 유도한다.

□ 심화과정→ 직접염, 풀염, 파라핀염을 하도록 유도한다.

감 상  및  평 가

감 상

○ 염색의 종류별 특징이 창의적으로 아름답게 표현되었는가?

○ 실생활에 활용될 수 있는 무늬와 색상인가?

○ 선택한 염색 종류의 특징이 창의적으로 잘 표현되었는가?

○ 실용성과 심미성이 적절히 조화되도록 표현되었는가?

□ 참고 자료

염  색

염색은, 인간의 의복이 처음에는 단지 신체를 가리는 기능에 그쳤으나, 인간이 그 옷에 아름답게 채색해 보고 싶은 욕구에 의해 자연의 공기나, 물의 색, 선명한 꽃이나 수목의 색을 자신의 신체에 옮겨 장식하고 싶은 의지를 가지게 됨에 따라 발전하게 되었다.

염색이란 염료나 안료 등의 착색 물질인 색소를 섬유와 같은 피염물에 염색시키는 것을 말하며, 착색의 상태에 따라 크게 침염(浸染)과 날염(捺染)으로 분류된다. 침염이란 피염물을 염액에 담그어 균일하게 염색하는 것을 말하며, 날염이란 피염물의 일부 또는 대부분을 여러 종류의 색으로 염색하는 것을 말한다.

이 단원에서는, 홀치기염, 파라핀염 등 다양한 염색 방법을 실행해 봄으로써, 염색이 이루어지는 과정과 염색이 실생활에 어떻게 이용되는지를 알고, 나아가서, 염색에 대한 미적 감각을 높일 수 있도록 한다.

1. 염색(착색 상태에 따라)

가. 침염 - 염액에 담그어 균일하게 염색

나. 날염 - 여러 종류의 색으로 염색

2. 조제의 종류

가. 촉염제

(1) 직접 염료 - 소금

(2) 산성 염료 - 식초

3. 합성 염료

가. 직접 염료(直接 染料, Direct dyestuffs)

목면(Coffon) ak(Linen)

※ 직접염료는 물에 잘 용해서나 교질용액이 많으므로 난용성 염료는 소량의 탄산소다를 넣으면 용해가 잘된다. 직접 염료로 염색한 것은 다림질에 색이 변하고 마찰에 다소 강하나 인광에는 약하고 뜨거운 물에는 탈색이 되기 쉽다.

나. 산성 염료(酸性 染料, Acid dyesfuffs)

견, 양모(동물성섬유), 나일론(합성섬유) 산성 염료로 염색한 것은 세탁에 약하고 일광, 마찰, 다림질에는 강하며 환원 탈색제에 의한 탈색이 용이하다.

다. 염기성 염료(鹽基性 染料, Basic dyestuffs)

견, 양모, 나일론, 염기성 염료는 흡수가 빨라 얼룩이 생기기 쉬우며 일광, 땀, 세탁, 마찰에 약하고 수세와 탈세에 강하다. 색상이 아름답고 값이 싸므로 Topping(흡염)으로 대량생산에 많이 사용된다.

※ 수날염

손날염은 날염대 위에 천을 펴서 부착시키고 그 위에 형틀을 놓아 손으로 스퀴징하여 인날하는 방법

※ 풀빼기 작업

공장에서 제작되어 나오는 천의 대부분은 풀이 먹여져 있다.(염액이 흡수되질 않아 작품을 망치게 된다.)

※ 미지근한 물에 충분히 담근 후 비눗물에 30분 가량 삶고 헹군다.  너무 비틀어 짜지 말고 햇볕에 말린다.

4. 염료 기법의 종류

가. 홀치기 염색의 과정

(1) 천을 정련 표백 처리를 한다.

(2) 천에 연필이나 청화액으로 디자인한다.

(3) 디자인에 따라 위의 홀치기기법을 이용하여 작업한다.

(4) 색상에 따라 침염을 하거나 부분 염색을 한다.

(5) 침염이 끝나면 흐르는 물에 염료가 나오지 않을 때까지 씻는다.

(6) 실을 풀어 건조시킨다.

나. 판염

(1) 리롤륨판, 고무판, 지단에 붓이나 롤러로 사용하여 염료를 섞을 색풀(글리세린을 넣어 풀의 마름지연 시킴)

(2) 다림질한 천을 고정시킨 후 찍는다.

(3) 염액이 마른 다음 스티밍 처리를 한다.

(4) 수세하여 풀을 제지하고 건조시킨다.

다. 파라핀염

(1) 파라핀이 반 정도 녹았을 대 붓을 넣는다.

(2) 밑그림을 그린다.

(3) 천에 밑그림을 그린다.

(4) 파라핀을 칠한다.

(5) 염료를 칠한다.

(6) 파라핀 위에 남아 있는 염액 제거

(7) 두번째 납을 칠한다.

(8) 손으로 검정색 크랙을 넣는다.

(9) 염료를 칠한다.

(10) 납을 다리미로 제거한다.

(11) 증열 처리 후

(12) 완 성

천연염색의 종류

모든 염색의 방법은 무늬를 표현하기 위한 기법에 의하여 여러가지 방법이 생겨났으며 그 기법이란 결국 표현한 무늬가 번져나가지 않도록 방염 처리하는 것을 말한다. 옛부터 여러 지역에서 많은 염색법이 생겨난 것도 방염하는 재료와 방법이 조금씩 다를 뿐 그 목적하는 바는 모두 물감이 번져나가지 못하도록 하여 자기가 원하는 대로의 무늬를 표현하기 위함이었다.

염색의 방법을 분류하는 데는 침염과 날염 또는 침염과 붓염색으로 나누는 방법도 있을 수 있으며 무지염과 무늬염으로 나누는 방법도 있다. 공업적인 염색에서는 침염과 무지염을 그리고, 날염과 무늬염을 대개 함께 취급하며 이들은 생산 과정에서 서로 구별되고 있다고 할수 있다. 그러나 대량 생산의 목적이 아닌 공예 염색에 있어서는 그다지 분명한 분류는 할 수 없고 침염과 붓염색으로 구별할 수 밖에 없다.

무지염은 실이나 천 등을 단색으로 균일하게 얼룩이 지지 않도록 염색하는 것이며 주로 염료용액에 실이나 옷감을 담가서 물들이는 경우가 대부분이며 때로는 옷감을 틀에 팽팽하게 끼워 염료 용액을 붓이나 귀얄로 칠해가면서 물들이기도 한다.

또한 무늬염은 부분염색법으로서 방염제를 천에 접착시키거나 실로 묶어서 부분적으로 물들지 않은 부분이 희게 무늬를 만들어내는 방법을 말한다. 방염제로서는 풀, 납, 고무, 수지 등을 들 수 있으며 방염법의 염색기법으로는 홀치기염색, 호염, 형염, 납염이 있다.

무늬염에서 풀에 염료를 섞어서 색호를 만들어 형지나 형틀을 사용해서 염색하는 방법은 날염에 속한다. 물론 무늬가 없는 무지염을 하기 위해서 날염이나 붓염색으로 처리하는 경우는 많지 않기 때문에 그러한 분류가 아닌 무늬를 표현하기 위하여 어떤 방법이 쓰이느냐에 대해서 알아보기로 한다.

현재 우리가 접하고 있는 직물 무늬의 표현 방법에는 직조나 편물에 의해 직물이 짜여지면서 만들어진 무늬와 염색 방법에 의한 무늬가 있다. 그리고 그 염색된 무늬가 어떤 기법에 의해 염색되어졌으며 그 기법으로 인한 무늬는 다른 기법에 의해서 염색된 무늬와는 어떻게 다른 점이 있느냐하는 것에 우리는 흥미를 느낀다. 더구나 염색의 종류에는 이러한 것이 있더라는 염색 종류 이름의 인식보다는 무늬 놓아지는 과정에 의한 분류를 터득하는 것이 염색을 이해하기에 빠를 것이다.

무늬를 표현하기 위한 염색 방법에는 고대로부터 현재까지 쓰여지고 있는 방법과 또 조금씩 변화 발전하여 현대에 맞는 염색법으로 되어진 여러가지의 방법이 있으나 공예적인 염색을 위한것이 아닌 대량 생산을 목적으로 한 염색법이 대단히 발전하고 있는 만큼 점점 과학화, 그리고 단순화되고 있다고도 볼 수 있다. 공업적인 방법이라는 것도 본래 꼭 이래야만 한다라고 정해져 있는 것이 아니므로 여러가지의 방법을 절충하기도 하고 혼합하기도 한다는 것을 잊지 말아야 한다.

◈ 홀치기염의 여러 가지 작품

◈ 가벼운 황토염색

1. 먼저 황토를 끓입니다. 이는 황색소를 활발히 움직이게 하기 위해서 또한 천과 잘 밀착하기 위한 과정이죠.

2. 데워졌으면 천을 넣으시고 잘 주무릅니다. 약간 뜨거우니 조심하세요! 이때 소금이나 콩즙   (권장)을 넣는 분이 있습니다. 물의 비중 때문에? 아니면 천의 몸집을 부풀게 해서 침투력이 향상되기위해? 아님 황토 성분과 소금은 궁합이 맞는가? 많은 호기심이 생깁니다만 모두 일   리는 있군요!

3. 중간에 천을 꺼내어 구두솔로 잘 두들기거나 고루고루 펴준 다음 그냥 꺼내어 수세하지 않고 잘 말립니다. 이 과정을 반복해야 되는데 이 무더운 여름에 힘드시니깐 서너번만 해보세요!

4. 염착이 잘되었다고 판단되시면 수세를 해야죠! 흐르는 물에 씻는 것이 좋지만 일반 아파트에  서는 많은 물이 소모되어 다음달 수도세 걱정이 앞서죠! 가까운 개울가도 좋지만 주위의 눈이 있어서리 이거원 ~ 바다는 어때요! 가족끼리 피서도 가고 바닷물에 수세도 하고요(*참고로 여름 바다에 녹조 현상이 일어나면 해양환경청에서는 황토를 뿌린답니다) 바닷물은 수세가 너무? 잘되는 경향이 있습니다.

5. 콩즙에 관한 건데요?  어떤 이는 염착 과정에서, 또 어떤 이는 마지막 수세 후가 끝난 후 사용 하는데 어느 것이 좋을까요? 직접 경험해보면 좋겠지요! 아마 색상이 빠지지 않게 해주는 작용을 하므로 후자가 나을 것 같습니다.

6. 기법:  일반적으로 넓은 용기에서 작업을 해야 합니다. 자연스러운 크랙을 주기위해선 비틀어진 상태로 주무르거나 구두솔을 사용하지 않는 다거나 하는 것도 있지만 처음염착을 시킬때 비틀린 상태에서 끓는 황토물에 집어넣으면 될것 같네요! 군데군데 작은 원처럼 탈색이 되는 드리핑기법은 수세하시기 직전에 강력 세제가루를 골고루 뿌려준 후 한 30분 정도 방치한 후 맑은 물로 수세 하시면 됩니다. 물론 얼룩무늬를 싫어하시는 분도 많아요! 황토염은 일광견뢰도가 뛰어나니 햇빛에 말려도 되지요. 전 지금 침장과 커튼으로 사용한답니다.

◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐

◈ 감물 염색

감은 7월중순∼8월말까지 채취하여 성글게 갈아(곱게 갈면 감물을 짤 때 찌꺼기가 나와 얼룩의 원인이 됩니다) 감과 같은 양의 물을 넣고 1시간이상 유지시킨 후면 또는 샤주머니에 넣어 잘짜 줍니다. 이 감물에 면, 마 등 식물성 섬유를 충분히 적신 후 꼭 짜서 말려줍니다. 이 과정을 반복하고 색을 진하게 하려면 여러번 반복해 줍니다.

감물은 사용한후 냉장고에 보관하면 장기간 사용이 가능함 감물의 성공요소로는

1) 잘 정련한 직물

2) 직물 성격에 따른 감물의 농도

3) 적당한 물기

4) 골고루 쬐는 햇빛임      *천천히 발색하고 충분히 발색합니다 .

◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐

◈ 찻물 / 황토 들이기

흙염색을 할때 직물에 콩물을 먹여(콩대미) 염착이 잘되게 하거나 밝은 색을 내게도 하는데 절차가 복잡하고 도시에서는 장소, 용구의 제약이 많습니다. 직물을 옷감이 외에 사용할때는 /책상보, 앞치마 등 직물 무게와 동일한 콩기름을 넣고 미른 황토 염색을 한 천을 잘 주물러주면 골고루 베어나게 되고 밝은 색이 나며 질겨집니다. 단점은 콩기름이 산화하며 냄새가 많이나는데 사용중 2∼3회 세탁을 하면 없어집니다. 녹차의 주 색소 성분은 탄닌입니다. 탄닌의 염색 방법은 백반으로 선 매염한 후 염색한 결과 좋은 결과를 얻었읍니다.

1. 전처리

1) 면무게의 15%의 백반을 50℃정도의 물에 녹인다.

2) 면을 백반물에 하룻밤 담가놓는다.

3) 매염된 천을 짜서 널어서 말린다. 이때 남은 백반물은 후매염에 사용되니 따로 보관한다.

2. 염색

1) 녹차를 진하게 우려낸다.

2) 매염천을 우려낸 녹차물에 넣고 90℃에서 한시간 염색한 후 바로 건져 내지 말고 식을때 까지 기다린 후 건져낸다.

3) 찬물에 가볍게 한번 수세한 후 전처리 과정에서 사용했던 백반물에 1시간정도 끓인 후 식을때 까지 기다린 후 물로 씻어서 건조한다.

*밤 껍질, 오배자, 땡감 등 떫은 맛이 나는 것은 탄닌 성분 때문이고 거의 대부분 염색을 하면 갈색을 얻읍니다. 황토염색 역시 위의 방법을 적용하면 좋은 결과를 얻을 것입니다. 참고로 말씀드리면 황토염색은 산화철(Fe2O3)이 주색소 성분으로 산화철의 미세한 입자가 섬유의 속으로 끼여서 착색이 되는 것이므로 백반 매염은 도움이 될 것 입니다.

◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐  ◈ 꼭두서니 물들이기

꼭두서니의 주색소성분의 화학적 명칭은 알리자린입니다. 화학염료가 나오기 전에는 일광견뢰도 등 제반 물성이 좋아서 붉은 색  염색은 세계적으로 많이 사용된 대표적인 천연염료입니다.

특히 터키 지방에서 피마자 기름, 소똥, 백반을 이용한 독특한 그들만의 노하우를 갖고 염색하여 많이 수출하였답니다.

*꼭두서니에서 색소를 우려낼 때 온도가 중요하답니다.

80℃ 이하에서 우려내세요. 온도가 높으면 색상이 황색쪽으로 가거나 붉은 갈색이 되지요.

*염색시 백반뿐만아니라. 석회를 넣어서 색상을 조절하여 보세요.

*그밖의 붉은 색으로는 홍화, 소목, 자단목 등이 있읍니다.

◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐

◈ 쪽 물들이기

① 염료 식물 재배 (3월∼7월)

② 염료 식물 숙성 및 염료 추출 (7월∼9월)

③ 염료 숙성 및 염색

◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐

◈ 홍화 물들이기

① 염료 식물 재배 (3월∼7월)

② 염료 식물 수세 및 황색소 제거

③ 염색